**Incidents machine contrôles à effectués :**

* Collision tête-table : Test du collimateur, rotation x5, CQ MLC, mâ
* Changement d’une lame de MLC :
* Changement moteur mâchoire/MLC :
* Panne LINAC :

**Objectif contrôle et proposition alternative :**

* Contrôle du miroir : Vérifier l’absence de distorsion du croisillon (absence de déformation du miroir),
* Contrôle de l’isocentre : Vérifier que l’isocentre
* Contrôle table :
* Contrôle échelles angulaires :
* Contrôle télémètre :
* Contrôle croisillon :
* Contrôle des dispositifs annexes de centrage :
* Contrôle champ lumineux/irradié : cassette ERLM et conversion champ à la zone d’exposition/matrice (inverse carré de la distance ?)

**Autres questions :**